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ВИЗНАЧЕННЯ МІНІМАЛЬНО ДОПУСТИМИХ ВТРАТ ПЕРЕДАВАННЯ
у розрахунку координаційної відстані під час проведення координації 
земних станцій відповідно до додатка 7 до РР “Методи визначення координаційної зони навколо наземної станції 
у смугах частот між 100 МГц і 105 ГГц”

Мінімально допустимі втрати у разі використання механізму розповсюдження виду (1) (опис виду (1) визначений у підпункті 1.5.1 додатка 7 до РР) оцінюють за допомогою формули:
, 				(1)
де:	р — максимальний відсоток часу, протягом якого може бути перевищений допустимий рівень радіозавад;
 — мінімально допустимі втрати передавання (дБ) під час розповсюдження виду (1) протягом р % часу (прогнозовані основні втрати передавання повинні перевищувати цю величину протягом (100–р) % часу);
 — максимально допустимий рівень потужності випромінювання (дБВт) в еталонній ширині смуги радіочастот на виході антени станції, що заважає (земної чи наземної);
 — допустимий рівень випромінювання, що може створювати неприйнятні радіозавади (дБВт) в еталонній ширині смуги радіочастот, який може бути перевищено не більш ніж у р % часу на виході приймальної антени станції, яка зазнає впливу радіозавад, у разі, коли радіозавада створена одним джерелом;
 — коефіцієнт підсилення передавальної (щодо ізотропної) антени станції, що може створювати неприйнятні радіозавади. Якщо заважає передавальна земна станція, то значення є коефіцієнтом підсилення антени в напрямку фізичного обрію аналізованого азимута (Ge). Для наземної передавальної станції як  варто використовувати максимальний коефіцієнт підсилення антени;
 — коефіцієнт підсилення приймальної антени (щодо ізотропної) станції, яка зазнає впливу радіозавад. Якщо такою є приймальна земна станція, то значенням є коефіцієнтом підсилення антени в напрямку фізичного обрію аналізованого азимута. Для приймальної наземної станції як  варто використовувати максимальний коефіцієнт підсилення антени (Gx).
Тоді формула (1) матиме такий вигляд:
. 				(2)
Щоб визначити необхідну відстань для моделі виду (1) всю використовувану смугу радіочастот розбивають на три піддіапазони: 
від 100 МГц до790 МГц — для відсотка часу, усередненого за рік, 
від 1 % до 50 %;
від 790 МГц до 60 ГГц — для відсотка часу, усередненого за рік, 
від 0,001 % до 50 %;
від 60 ГГц до 105 ГГц — для відсотка часу, усередненого за рік, 
від 0,001 % до 50 %.
Крім того, під час визначення необхідної координаційної відстані необхідно враховувати, що для цієї мети Земля розділена на чотири радіокліматичні зони:
зона А1 охоплює прибережну частину суші, що прилягає до зони В або зони С (описані нижче), висотою не більш 100 м над рівнем моря (середнім рівнем водної поверхні) та обмеженою відстанню 50 км від найближчої зони В або зони С. До цієї категорії також належать великі острови площею не більше як 7 800 км2, на яких розташовані численні малі озера чи річкові мережі, що містять при цьому більше ніж 50 % водної поверхні і на яких більше як 90 % суші лежить нижче 100 м відносно середнього рівня водної поверхні;
зона А2 охоплює всю сушу, крім частини суші, визначеної для зони А1;
зона В містить холодні моря, океани, великі внутрішні водні простори (площею не менше як 7 800 км2), які розташовані на широтах вище 300, за винятком Середземного і Чорного морів;
зона С охоплює теплі моря та океани, великі внутрішні водні простори з відносно високою щільністю водяної пари, розташовані на широтах менш 300, а також Середземне і Чорне моря.
Координаційний контур з урахуванням механізму розповсюдження виду (2) (опис виду (2) визначено у підпункті 1.5.2 додатка 7 до РР та стосується розсіювання на гідрометеорах) визначають для геометрії траси, що значно відрізняється від геометрії траси з розповсюдженням по дузі великого кола. У першому наближенні енергія сигналу ізотропно розсіюється дощем так, що в результаті може розповсюджуватися у великих кутах розсіювання та у перетинанні променів осторонь від великого кола.
У визначенні необхідної координаційної відстані для розповсюдження виду (2) можна не враховувати радіозавади, що виникають внаслідок гідрометеорного розсіювання, на радіочастотах нижче за 1 000 МГц і вище за 40,5 ГГц (на відстанях, що перевищують мінімальну координаційну відстань). Нижче за 1 000 МГц рівень сигналу, що розсіюється, дуже низький, а вище за 40,5 ГГц, незважаючи на наявність значного розсіювання, розсіяний сигнал потім значною мірою послаблюється на трасі від розсіючого об’єму до приймальної наземної станції. У разі розповсюдження виду (2) екранування рельєфом місцевості не відбувається, оскільки траса радіозавад проходить через головний промінь антени земної станції, яка підлягає координуванню.
Мінімальні втрати передавання у разі використання механізму розповсюдження виду (2) оцінюють за такою формулою:
,					 (3)
де	 — максимальний коефіцієнт підсилення станції, яка може створювати потенційні радіозавади (у таблицях 7 і 8 доповнення 7 до додатка 7 до РР наведені значення  для різних значень смуг радіочастот і видів радіослужб).
Для полегшення розрахунків з використанням моделі розповсюдження за видом (2) для допоміжних контурів, обчислення модифікують використанням методу ітераційного циклу. При цьому коефіцієнт підсилення антени наземної служби  вносять в ітераційний цикл обчислення втрат у разі розповсюдження виду (2) і тоді формула (3) цього додатка спрощується та може бути наведена у вигляді:
 ,						(4)
де	 — мінімальні втрати передавання у разі використання моделі розповсюдження по виду (2) у р % часу. Ця величина повинна бути перевищена для всіх прогнозованих шляхів розповсюдження в р % часу.
Для обох моделей розповсюдження значення  і  визначають в однакових смугах радіочастот (еталонних). Крім того, значення , ,  визначають для однаково малих відсотків часу.
Для урахування механізмів розповсюдження для всього діапазону радіочастот використовують моделі, що прогнозують втрати на трасі розповсюдження у вигляді монотонно зростаючої функції відстані. У цьому випадку координаційні відстані визначають за допомогою ітераційно повторюваних розрахунків втрат на трасі для відстані, що збільшується, поки не буде досягнутий мінімально допустимий рівень втрат або максимальна межа координаційної відстані, яку обчислюють. Метод ітерації завжди починається з мінімальної відстані (, км), а ітерацію виконують з постійним кроком (s, км), збільшуючи відстані (рекомендовано розмір кроку 1 км).
У розрахунках координаційної відстані з урахуванням моделі розповсюдження як виду (1), так і виду (2) встановлюють мінімальну відстань( ) і максимальну відстань ().
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