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до Порядку
ЗРАЗКИ ТА ОПИСИ 
знаків розрізнення спеціального та повсякденного одягу 
працівників  пожежно-рятувальних підрозділів 
	Зразок знака
	Місце нанесення
	Опис знаків розрізнення 
спеціального одягу
	Обов’язковість

	Спеціальний одяг
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	спина
	виготовляється у формі прямокутника розміром 400 х 120 міліметрів жовтого кольору, у верхній частині нанесено напис чорного кольору “ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИЙ ПІДРОЗДІЛ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЕВОЇ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ” (висота шрифту 40 міліметрів) у нижній частині — напис чорного кольору “НАЗВА ГРОМАДИ” (висота шрифту 20 міліметрів), розміщується горизонтально по центру спини вище або нижче світловідбиваючої смуги 
	обов’язково
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	груди (праворуч)
	знак пожежно-рятувального підрозділу, виготовляється у формі прямокутника розміром 
90 х 50 міліметрів жовтого кольору, в середині нанесено напис чорного кольору “МПК”, розміщується на відстані 80 мм від верхньої точки шва рукава 
	рекомендовано

	
	ліве та праве плече
	
	рекомендовано

	
	штани (боки)
	знак пожежно-рятувального підрозділу виготовляється у формі прямокутника розміром 
90 х 50 міліметрів жовтого кольору, в середині нанесено напис чорного кольору “МПК”, розміщується на відстані 300 міліметрів нижче лінії пояса
	рекомендовано
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	шолом (лоб)
	знак пожежно-рятувального підрозділу виготовляється у формі прямокутника розміром 
90 х 50 міліметрів жовтого кольору, в середині нанесено напис чорного кольору “МПК”
	обов’язково

	Повсякденний одяг
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	спина
	виготовляється у формі прямокутника розміром 400 х 120 міліметрів темно-синього кольору, у верхній частині нанесено напис білого кольору “ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИЙ ПІДРОЗДІЛ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЕВОЇ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ” (висота шрифту 40 міліметрів), у нижній частині — напис жовтого кольору “НАЗВА ГРОМАДИ” (висота шрифту 20 міліметрів), розміщується горизонтально по центру спини
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	груди (праворуч
	виготовляється у формі прямокутника розміром 120 х 30 міліметрів темно-синього кольору, поділеного вертикально на дві частини: з лівого боку — на темно-синьому тлі нанесено зображення символіки територіальної громади або емблема (логотип) пожежно-рятувального підрозділу розміром 25 х 25 міліметрів, з правого — на темно-синьому тлі нанесено напис білого кольору “прізвище, ім’я” “група крові, резус-фактор”
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	ліве плече
	зображення символіки (емблеми, логотипу) громади або  пожежно-рятувального підрозділу розміром 90 х 90 міліметрів, виготовляється у формі круга діаметром 90 міліметрів
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	праве плече
	знак пожежно-рятувального підрозділу виготовляється у формі прямокутника розміром 90 х 50 міліметрів, складається з двох рівних горизонтальних смуг: верхньої синього кольору та нижньої жовтого кольору (в середині нанесено напис “МПК”) 
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	головний убір
	зображення символіки (емблеми, логотипу) громади або пожежно-рятувального підрозділу виготовляється у формі круга діаметром 50 міліметрів, у нижній частині по центру передньої панелі над козирком нанесено напис “МПК” 



{Порядок доповнено додатком 1 згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 1317 від 21.10.2026}
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